2013:
Dräneringsarbeten påbörjas runt husgrund, befintlig dränering tas bort, ny dränering med
pumpgropar på lägre nivå samtliga stuprör ansluts till nya dagvatten rör och ansluts till ny
uppsamlingsbrunn vid tomtgräns/gata. Uppsamlingsbrunnen ansluts till kommunala dagvattnet i gata. Samtliga rör är nydragna. Husgrunden isoleras med dubbla (2x100mm pordrän) under
markyta.
Inkommande va (dricksvattnet) bytes till ny anslutning i gata fram till vattenmätare i huset.
Inkommande fiber flyttas. Återfyllning med makadam samt färdigställning för plattsättningar/nya
tillbyggnader. Avloppsrör byts från fastighetens grund ut till anslutning till det kommunala i gatan
(nya 160mm rör ink rens). Stuprör från mark upp till hängrännor bytes till Rheinzink ink lövsilar
2014:
Fortsatta Dränerings/markarbeten/plattsättning enligt ovan färdigställning.
Bygglov för garage och uterum. Garaget byggs bottenplatta med vattenburen
Golvvärme (elpatron), vatten/avlopps indragning i byggnaden.
Källare i huvudbyggnaden: Samtliga betonggolv och badrum demonteras, marknivån sänkes.
Samtliga befintliga ler/betong avlopp och dräneringsrör bytes till nya och ansluts till det nydragna mot det kommunala. Markyta i källare nydräneras, ny makadambädd och markisoleras.
Gjutning av nya golv med vattenburen golvvärme (ansluts till fjärrvärmen), nya eldragningar, ny
dragning av vattenrör (dricksvatten) till olika anslutningspunkter. Samtliga väggar i källare
blästras/frigörs från färg, nyputsning/beklädnad/sten.
Nya badrum 2 st/nya golvbrunnar, källarlägenhet färdigställs, nya elcentraler, fönster byts i
lägenheten.
Mat/vin källare färdigställs, fjärrvärmecentralen flyttas. m.m.
2015:
Färdigställning av arbeten i markplanet enligt ovan. Granit arbeten på stödmurar/rabatter.
Spapoolhuset uppföres, betongplatta, golvvärmeslingor (vattenburen)

El anslutning från (ny undercentral) garaget, dagvatten anslutes till fastighetens. Altanytor
färdigställs runt byggnaden, nätverk ansluts.


2016:
Uterum uppföres, betongplatta, vattenburen golvvärme (fjärrvärme), extra el golvslingor vid
fasadglas partier. Nytt nätverk/el i uterummet. Spa pool levereras. 
Tillhörande markarbeten/plattsättning.
2017:
Färdigställning av arbeten från 2016
2018:
Höst/Vinter. Schaktning för pool och tillhörande apparatrum, dräneringsarbeten anslutning till det befintliga. Gjutning av poolväggar
2019:
Färdigställning av pool, fyllning och driftsättning. Anläggning av komposittralldäck och
skärmväggar runt poolområdet. Återställning av markytor, plattsättningar och staket.
Föregående ägare har uppgett att taket lades om med ny underlagspapp och läkt 2009.
